三亚市2025年贵金属及珠宝玉石饰品
产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围
本细则适用于2025年三亚市生产、流通领域中贵金属及珠宝玉石饰品的市级产品质量监督抽查。
监督抽查产品范围：贵金属及珠宝玉石饰品，主要包括金、银、铂、钯及其合金素类饰品，贵金属镶嵌珠宝玉石饰品，珠宝玉石饰品（未镶嵌）等产品，但不包括天然、未经加工的珠宝玉石（未镶嵌）。
本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2 抽样
2.1 抽样方法、基数、抽样数量
2.1.1 在产品生产、流通领域随机抽取经生产或经销企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。样品由受检单位按规定无偿提供。
2.1.2 抽样基数应不少于抽取样品量即可。
贵金属类（不含镶嵌类）样品：同一企业生产、同种贵金属、相同贵金属含量、同种产品类别、同种款式为同一批次。
其余类样品：抽样样品为同一批次。
2.1.3 每批次产品抽样数量1件，检验样品数量1件，检验样品同时作为备用样品。
2.2 抽样注意事项
抽取样品时，应对所抽取样品进行拍照，应使用10倍放大镜对样品状态进行确认，若发现样品有破损、划痕、变形、变色、镶嵌宝石松动等现象，备注在抽样单中。
抽样现场要求经销单位提供营业执照及索要产品标签，填写“样品名称”必须和商家提供的产品标签内容一致。填写抽样单时，应填写首饰出厂价格或者经销、零售价格。
3 检验
3.1 检验依据  
 下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。
GB/T 16552-2017 珠宝玉石 名称
GB/T 16553-2017 珠宝玉石 鉴定
GB 11887-2012  首饰 贵金属纯度的规定及命名方法(包括第1号修改单)
GB/T 18043-2013 首饰贵金属含量的测定X射线荧光光谱法
QB/T 1690-2021 贵金属饰品质量测量允差的规定
GB/T 31912-2015 饰品 标识
QB/T 2062—2015 贵金属饰品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2 检验要求
3.2.1 贵金属及其合金素类饰品
	序号
	检验项目
	依据的法律法规或标准
	检验方法
	项目
性质

	1
	纯 度
	GB11887-2012  4.1、  4.2
	GB/T18043-2013
	强制性要求

	2
	印记
	厂家代号
	GB11887-2012  5.1
GB/T31912-2015 5章
	GB11887-2012

	强制性要求

	
	
	材料
	
	
	

	
	
	纯度
	
	
	强制性要求

	
	
	镶钻首饰主钻石(0.10 克拉以上)的质量
	
	
	

	
	标签
	贵金属材料中文名称、标注内容通则
	GB11887-2012  5.2
GB/T31912-2015 6.2.1
	GB11887-2012
GB/T31912-2015
	强制性要求

	3
	命名规则
	GB11887-2012  7章
	GB11887-2012
	强制性要求

	4
	质量
	QB/T1690-2021
	QB/T1690-2021
	明示质量要求

	备注
	1.若被检产品明示的纯度要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按照GB/T18043-2013进行检验出具结果，不予判定。
则其标签项目只对其符合性进行检测，而不对其金含量的真实性进行核实。
2.若被检产品明示的企业标准中贵金属含量检验方法为化学检验法（有损）时，应按照GB/T18043-2013进行检验出具结果，不予判定。则其标签项目只对其符合性进行检测，而不对其金含量的真实性进行核实。



3.2.2 贵金属镶嵌珠宝玉石饰品
	序号
	检验项目
	依据的法律法规或标准
	检验方法
	项目
性质

	1
	纯 度
	GB11887-2012  4.1、4.2
	GB/T18043-2013
	强制性要求

	2
	印记
	厂家代号
	GB11887-2012  5.1、
GB/T31912-2015   5章
	GB11887-2012

	强制性要求

	
	
	材料
	
	
	

	
	
	纯度
	
	
	强制性要求

	
	
	镶钻首饰主钻石(0.10 克拉以上)的质量
	
	
	

	3
	标签
	贵金属材料中文名称、标注内容通则
	GB11887-2012  5.2 、GB/T31912-2015 6.2.1
	GB11887-2012
GB/T31912-2015
	强制性要求

	4
	珠宝玉石鉴定及命名规则
	GB11887-2012  7章
	GB/T16552-2017 GB/T16553-2017 GB11887-2012
	[bookmark: _GoBack]强制性要求

	备注
	
1.若被检产品明示的纯度要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按照GB/T18043-2013进行检验出具结果，不予判定。
则其标签项目只对其符合性进行检测，而不对其金含量的真实性进行核实。
2.若被检产品明示的企业标准中贵金属含量检验方法为化学检验法（有损）时，应按照GB/T18043-2013进行检验出具结果，不予判定。则其标签项目只对其符合性进行检测，而不对其金含量的真实性进行核实。



3.2.3珠宝玉石（未镶嵌）饰品
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法
	项目
性质

	1
	肉眼观察
	颜色
	产品明示内容
	GB/T16553-2017
	明示质量要求

	
	
	光泽
	产品明示内容
	GB/T16553-2017
	明示质量要求

	
	
	形状
	产品明示内容
	GB/T16553-2017
	明示质量要求

	2
	光性特征
	产品明示内容
	GB/T16553-2017
	明示质量要求

	3
	多色性
	产品明示内容
	GB/T16553-2017
	明示质量要求

	4
	折射率
	产品明示内容
	GB/T16553-2017
	明示质量要求

	5
	双折射率
	产品明示内容
	GB/T16553-2017
	明示质量要求

	6
	荧光观察
	产品明示内容
	GB/T16553-2017
	明示质量要求

	7
	紫外可见光谱分析
	产品明示内容
	GB/T16553-2017
	明示质量要求

	8
	放大检查
	产品明示内容
	GB/T16553-2017
	明示质量要求

	9
	特殊光学效应和特殊性质
	产品明示内容
	GB/T16553-2017
	明示质量要求

	10
	红外光谱分析
	产品明示内容
	GB/T16553-2017
	明示质量要求

	11
	珠宝玉石 定名
	产品明示内容
	GB/T16552-2017
	明示质量要求

	12
	标签
	产品明示内容
	GB/T31912-2015
	明示质量要求



4 判定规则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
5 异议处理、复检
5.1 对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。
5.2 对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，将采用原样品进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。
5.3 对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产者、销售者提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。
5.4 本次监督抽查检验项目不合格不进行复检情况：法律、法规规定不得复检的其他情况。
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