附件9

房屋拆迁补偿标准表
	房屋结构
	等级
	单价

（元/平方米）
	结构及装饰特征（规格）

	
	
	
	

	混凝土结构（框架结构）
	1
	2750
	层高：3m-4.5m，楼板：钢筋砼柱8厘米厚，楼地面：铺地板砖，基础：钢筋砼基础，梁柱：钢筋砼梁柱，墙体：红砖内外墙，墙面：内墙一般涂料，外墙有装饰贴面，窗：铝合金玻璃窗，门：普通镶板门，水电：普通水电及卫生设备。
层高超过4.5m后每增加10cm，造价成本相应提高3%。

	
	2
	2630
	层高：2.2m-3m，楼板：钢筋砼柱8cm厚，楼地面：水泥砂浆批面，基础：钢筋砼基础，梁柱：钢筋砼梁柱，墙体：红砖内外墙，墙面：一般涂料，门窗：木门窗，水电：普通水电及卫生洁具。
层高超过3m后每增加10cm，造价成本相应提高1%。

	砌体结构（混合结构）
	1
	2540
	层高：3m-4.5m，楼板：钢筋砼柱8cm厚，楼地面：铺地板砖，基础：地梁、片石基础，墙体：红砖内外墙，墙面：内墙一般涂料，外墙有装饰贴面，窗：铝合金玻璃窗，门：普通木门，水电：普通水电及卫生设备。
层高超过4.5m后每增加10cm，造价成本相应提高3%。

	
	2
	2350
	层高：2.2m-3m，楼板：钢筋砼柱8cm厚，楼地面：水泥砂浆批面，基础：地梁、片石基础，墙体：红砖内外墙，墙面：一般涂料，门窗：木门窗，水电：普通水电及卫生洁具。
层高超过3m后每增加10cm，造价成本相应提高3%。

	砖木结构
	1
	2270
	檐高：2.8m以上，屋面：土瓦屋面，地面：水泥砂浆批面，基础：片石基础，梁料：木梁木桁，墙体：红砖内外墙，墙面：石灰刷白，门窗：木门窗，其他：普通水电设备。

	
	2
	2140
	檐高：2.2-2.8m，屋面：土瓦屋面，地面：水泥砂浆批面，基础：片石基础，梁桁：木料木桁，墙体：红砖内外墙，墙面：石灰刷白，门窗：木门窗。

	既有轻型围护结构（简易结构）
	1
	570
	层高：2.2-3m，墙体：红砖墙，屋顶：铁皮顶或石棉瓦顶。
层高超过3m后每增加50cm，造价成本相应提高3元/m2。

	
	2
	510
	层高：2.2-3m，墙体：红砖墙，屋顶：油毡顶。
层高超过3m后每增加50cm，造价成本相应提高3元/m2。

	
	3
	450
	层高：2.2-3m，墙体：空心砖，屋顶：铁皮顶或石棉瓦顶。
层高超过3m后每增加50cm，造价成本相应提高3元/m2。

	
	4
	380
	层高：2.2-3m，墙体：空心砖，屋顶：油毡顶。
层高超过3m后每增加50cm，造价成本相应提高3元/m2。

	
	5
	320
	层高：2.2-3m，墙体：木板、铁皮、竹编等材料墙，屋顶：油毡顶。
层高超过3m后每增加50cm，造价成本相应提高3元/m2。

	凉棚
	1
	170
	铁皮顶或石棉瓦顶、铁柱、铁架。

	
	2
	130
	铁皮顶或石棉瓦顶、木柱、木架。

	
	3
	120
	油毡顶、竹片顶、木板顶、木柱、木架。

	
	4
	80
	茅草、编叶、柳叶等。


